**كشف بالملاحظات والتلفيات والمفقودات عند تسليم المخيمات للجهات المستفيدة لموسم حج 1443 هـ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الجهة المستفيدة** |  |  | **رقم المحضر** |  | **الرقم** |  |  |
| **رقم التصريح** |  |  | **رقم القطعة** |  | **رقم المخيم** |  | **التاريخ : / / هـ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البند** | | | **الحصر عند الإستلام** | | **البند** | | | **الحصر عند الإستلام** | |
| **رقما** | **كتابة** | **رقما** | **كتابة** |
| **الأروقة ( القواطع) والستائر** | 1 | ثقب اقل من 1 سم |  |  | **اللوحات** | 37 | ارقام المخيمات او الممرات او المداخل او الطوارئ تالفة او مفقودة |  |  |
| 2 | شق اقل من 1 سم |  |  | 38 | ارقام المخيمات او الممرات او المداخل او الطوارئ غير مثبتة في مكانها |  |  |
| 3 | كتابة لكل كلمة او رقم |  |  | 39 | اللوحات الرئيسية تالفة او مفقودة |  |  |
| 4 | قاطع او ساتر غير مثبتة في مكانها |  |  | **اجهزة مكافحة الحريق** | 40 | رأس خرطوم حريق تالف او مفقود |  |  |
| 5 | لف عمود تالف او مفقود |  |  | 41 | راس خرطوم حريق غير مثبت |  |  |
| 6 | لف عمود غير مثبت في مكانه |  |  | 42 | خرطوم حريق تالف او مفقود |  |  |
| 7 | حزام عرض 1 بوصة تالف او مفقود |  |  | 43 | بكرة خرطوم حريق مكسور او مفقود |  |  |
| 8 | حزام عرض 2 بوصة تالف او مفقود |  |  | 44 | بكرة خرطوم حريق غير مثبتة |  |  |
| 9 | ماسورة غير مثبتة في مكانها |  |  | 45 | صندوق الحريق تالف (بدون محتويات) |  |  |
| 10 | ماسورة تالفة او مفقودة |  |  | 46 | راس رشاش حريق (رذاذ) تالف او مفقود |  |  |
| 11 | ستارة مفقودة بالكامل |  |  | 47 | طفاية حريق تالفة او مفقودة |  |  |
| 12 | شق في الستارة يزيد عن 30 سم (تحسب كامل مساحة الستارة ) |  |  | 48 | عدد طفايات الحريق المسلمة |  |  |
| 13 | قاطع مفقود |  |  | **قواطع كهربائية** | 49 | قاطع 6/2 الى 22/2 امبير تالف او مفقود |  |  |
| 14 | شق في القاطع يزيد عن 30 سم (تحسب كامل مساحة القاطع ) |  |  | 50 | قاطع 80/3 امبير تالف او مفقود |  |  |
| 15 | عدد الأحزة السلمة |  |  | 51 | قاطع 400/3 امبير تالف او مفقود |  |  |
| **اجهزة التكييف** | 16 | شبك مجرى الهواء تالف او مفقود |  |  | 52 | لوحة كهرباء مطوف تالفة او مفقودة |  |  |
| 17 | غطاء (باب) مكيف تالف او مفقود |  |  | 53 | صندوق قواطع الكهرباء تالف او مفقود |  |  |
| 18 | كوع مجرى تالف او مفقود |  |  | **الأسوار الحديدية** | 54 | بوية غير مثبتة |  |  |
| 19 | محبس مكيف تالف او مفقود |  |  | 55 | سور طول 4م تالف او مفقود |  |  |
| 20 | مفتاح التحكم بالسرعات تالف او مفقود |  |  | 56 | سور غير مثبت |  |  |
| **اجهزة انارة والمقابس الكهربائية** | 21 | علبة مجموعة التحكم بالإنارة تالفة او مفقودة |  |  | 57 | باب الطوارئ تالف او مفقود |  |  |
| 22 | مقبس تالف او مفقود |  |  | 58 | مفصلة تالفة او مفقودة |  |  |
| 23 | غطاء مقبس تالف او مفقود |  |  | **النظافة لكامل الموقع** | | | نظيف |  |
| 24 | وحدة انارة داخلية كاملة تالفة او مفقودة |  |  | غير نظيف |  |
| 25 | وحدة اضاءة خارجية او ليلية كاملة تالفة او مفقودة |  |  | **ملاحظات الإستلام** | **الجيوب العلوية والسفلية والجانبية يوجد بها عيوب ولاتحسب على الطرفين** | | | |
| 26 | وحدة انارة داخلية غير مثبتة في مكانها |  |  | 1 |  | | |
| 27 | لمبات مدمجة 13 وات مكسورة او مفقودة |  |  |  | | | |
| 28 | لمبات مدمجة 24 وات مكسورة او مفقودة |  |  | 2 |  | | |
| 29 | لمبات مدمجة 36 وات مكسورة او مفقودة |  |  |  | | | |
| 30 | لمبة بيان مكسورة او مفقودة |  |  | 3 |  | | |
| 31 | مؤقت تالف او مكسور |  |  |  | | | |
| 32 | مفتاح تالف او مكسور |  |  | 4 |  | | |
| **سقف الخيمة** | 33 | قبحة تالفة او مفقودة او غير ثابتة |  |  |  | | | |
| 34 | ثقب اقل من 1 سم |  |  | 5 |  | | |
| 35 | ثقب اقل من 30 سم |  |  |  | | | |
| 36 | شق يزيد عن 30 سم (تحسب كل القطعة ) |  |  | 6 |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **مندوب الحج** | **مندوب الجهة المستفيدة** | **مندوب مقاول التشغيل والصيانة** | **مندوب الإستشاري** | **مندوب شركة كدانة للتنمية والتطوير** |
| الإسم | الإسم | الإسم | الإسم | الإسم |
| التوقيع | التوقيع | التوقيع | التوقيع | التوقيع |